1、在计算机领域中通常用MIPS来描述\_\_\_\_A\_\_。

A、计算机的运算速度

B、计算机的可靠性

C、计算机的可运行性

D、计算机的可扩充性

2、微型计算机存储系统中，PROM是\_\_\_\_D\_\_。

A、可读写存储器

B、动态随机存取存储器

C、只读存储器

D、可编程只读存储器

3、微处理器已经进入双核和64 位的时代，当前与Intel 公司在芯片技术上全面竞争获得不俗业绩的公司是\_\_\_\_\_A\_。

A、AMD公司

B、HP 公司

C、SUM公司

D、IBM 公司

4、在各类计算机操作系统中，分时系统是一种\_\_D\_\_\_\_。

A、单用户批处理操作系统

B、多用户批处理操作系统

C、单用户交互式操作系统

D、多用户交互式操作系统

5、配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决\_\_\_\_C\_\_。

A、内存与辅助存储器之间速度不匹配问题

B、CPU与辅助存储器之间速度不匹配问题

C、CPU与内存储器之间速度不匹配问题

D、主机与外设之间速度不匹配问题

与计算机硬件关系最密切的软件是（D）.

A.编译程序

B.数据库管理程序

C.游戏程序

 D.OS 100238.

7、为解决某一特定问题而设计的指令序列称为\_\_C\_\_\_\_。

A、文档

B、语言

C、程序

D、系统

8、下列术语中，属于显示器性能指标的是\_\_\_C\_\_\_。

A、速度

B、可靠性

C、分辨率

D、精度

9、微型计算机硬件系统中最核心的部件是\_\_\_B\_\_\_。

A、主板

B、CPU

C、内存储器

D、I/O设备

10、计算机病毒是一种\_\_\_C\_\_\_。

A、特殊的计算机部件

B、游戏软件

C、人为编制的特殊程序

D、能传染的生物病毒

11、计算机最主要的工作特点是\_\_\_A\_\_\_。

A、存储程序与自动控制

B、高速度与高精度

C、可靠性与可用性

D、有记忆能力

12、在Word的编辑状态，共新建了两个文档，没有对这两个文档进行“保存”或“另为操作，则\_\_\_B\_\_\_。

A、两个文档名都出现在“文件”菜单中

B、两个文档名都出现在“窗口”菜单中

C、只有第一个文档名出现在“文件”菜单中

D、只有第二个文档名出现在“窗口”菜单中

13、在Word的编辑状态，为文档设置页码，可以使用\_\_\_D\_\_\_。

A、“工具”菜单中的命令

B、“编辑”菜单中的命令

C、“格式”菜单中的命令

D、“插入”菜单中的命令

14、下列有关Word格式刷的叙述中，\_\_\_D\_\_\_\_是正确的。

A、格式刷只能复制纯文本的内容

B、格式刷只能复制字体格式

C、格式刷只能复制段落格式

D、格式刷既可以复制字体格式也可以复制段落格式

15、在Word的编辑状态，要模拟显示打印效果，应当单击常用工具栏中的\_\_\_B\_\_\_。

A、打印

B、预览

C 、保存

D、打开

16、在Word的编辑状态，当前编辑的文档是C盘中的d1.doc文档，要将该文档拷贝到U盘，应当使用\_\_\_A\_\_\_。

A、“文件”菜单中的“另存为”命令

B、“文件”菜单中的“保存”命令

C、“文件”菜单中的“新建”命令

D、“插入”菜单中的命令

17、现代OS具有并发性和共享性，是由（D）的引入而导致的。

A.单道程序

B.磁盘

C.对象

D.多道程序

18、处理器将操作系统程序执行的状态与用户程序执行状态称为？B

A 屏蔽中断状态和开放中断状态   B 用户态与核心态    C 关闭状态与开放状态

19、在Word的编辑状态，当前编辑文档中的字体全是宋体字，选择了一段文字使之反显状，先设定了楷体，又设定了仿宋体，则\_\_C\_\_\_\_。

A、文档全文都是楷体

B、被选择的内容仍为宋体

C、被选择的内容变为仿宋体

D、文档的全部文字的字体不变

20．在Word的编辑状态，被编辑文档中的文字有"四号"、"五号"、"16磅"、"18"磅种，下列关于所设定字号大小的比较中，正确的是(A)。

A、"四号"大于"五号"

B、"四号"小于"五号"

C、"16磅"大于"18磅"

D、字的大小一样，字体不同

21、在Word的编辑状态，文档窗口显示出水平标尺，则当前的视图方式\_\_\_A\_\_\_。

A、一定是普通视图或页面视图方式

B、一定是页面视图或大纲视图方式

C、一定是全屏显示视图方式

D、一定是全屏显示视图或大纲视图方式

22、在Word的编辑状态，要将另一文档的内容全部添加在当前文档的当前光标处，应选择的操作是一次单击\_\_\_C\_\_\_。

A、“文件”选项卡和“新建”项

B、“文件”选项卡和“打开”项

C、“插入”选项卡和“对象”命令按钮

D、“插入”选项卡和“超链接”命令按钮

24、下列操作中，不能在Excel工作表的选定单元格中输入公式的是\_\_\_\_C\_\_\_\_。

A、单击工具栏中的“粘贴函数”按钮

B、单击“插入”菜单中的“函数”命令

C、单击“编辑”菜单中的“对象...”命令

D、单击“编辑公式”按钮，在从左端的函数列表中选择所需函数

25、在Excel中，选取整个工作表的方法是\_\_\_\_B\_\_\_\_。

A、单击“编辑”菜单的“全选”命令

B、单击工作表的“全选”按钮

C、单击A1单元格，然后按住SHIFT键单击当前屏幕的右下角单元格

D、单击A1单元格，然后按住CTRL键单击工作表的右下角单元格

26、在Excel中，要在同一工作簿中把工作表sheet3移动到sheet1前面，应\_\_\_A\_\_\_\_。

A、单击工作表sheet3标签，并沿着标签行拖动到sheet1前

B、单击工作表sheet3标签，并按住Ctrl键沿着标签行拖动到sheet1前

C、单击工作表sheet3标签，并选“编辑”菜单的“复制”命令，然后单击工作表sheet1标签，再选“编辑”菜单的“粘贴”命令

D、单击工作表sheet3标签，并选“编辑”菜单的“剪切”命令，然后单击工作表sheet1标签，再选“编辑”菜单的“粘贴”命令

27、Excel工作表最多可有\_\_\_\_B\_\_\_列。

A、65535

B、256

C、255

D、128

28、下列什么不是OS关心的主要问题D

A、管理计算机裸机

B、设计用户程序与计算机硬件系统的界面

C、管理计算机系统资源

D、高级程序设计语言的编译器

29、在Excel工作表中，当前单元格只能是\_\_\_A\_\_\_\_。

A、单元格指针选定的一个

B、选中的一行

C、选中的一列

D、选中的区域

30、在Excel工作表单元格中，输入下列表达式\_\_\_\_C\_\_\_\_是错误的。

A、=(15-A1)/3

B、= A2/C1

C、SUM(A2:A4)/2

D、=A2+A3+D4

31、当向Excel工作表单元格输入公式时，使用单元格地址D$2引用D列2行单元格，该单元格的引用称为\_\_\_\_B\_\_\_\_。

A、交叉地址引用

B、混合地址引用

C、相对地址引用

D、绝对地址引用

32、在向Excel工作表的单元格里输入的公式，运算符有优先顺序，下列\_\_\_\_D\_\_\_\_\_说法是错的。

A、百分比优先于乘方

B、乘和除优先于加和减

C、字符串连接优先于关系运算

D、乘方优先于负号

33、在Windows 中，为了弹出“显示属性”对话框以进行显示器的设置，下列操作正确的是\_\_\_B\_\_\_。

A、用鼠标右键单击“任务栏”空白处,在弹出的快捷菜单中选择“属性”项

B、用鼠标右键单击桌面空白处,在弹出的快捷菜单中选择“属性”项

C、用鼠标右键单击“我的电脑”窗口空白处,在弹出的快捷菜单中选择“属性”项

D、用鼠标右键单击“资源管理器”窗口空白处,在弹出的快捷菜单中选择“属性”项34、在Windows 中有两个管理系统资源的程序组，它们是\_\_\_C\_\_\_。

A、“我的电脑”和“控制面板”

B、“资源管理器”和“控制面板”

C、“我的电脑”和“资源管理器”

D、“控制面板”和“开始”菜单

36、在Windows的“回收站”中，存放的\_A\_\_\_\_。

A、只能是硬盘上被删除的文件或文件夹

B、只能是软盘上被删除的文件或文件夹

C、可以是硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹

D、可以是所有外存储器中被删除的文件或文件夹

37、有一条指令用十六进制表示为CD21，用二进制表示为 B

A、1101110000100001

B、110011010010000l

C、1100110100010010

D、1101110000010010

38、下列不可能出现在Windows“资源管理器”窗口左部的选项是\_\_\_D\_\_\_。

A、我的电脑

B、桌面

C、本地磁盘(C:)

D、资源管理器

39、Windows操作系统区别于DOS和Windows 3.X的最显著的特点是它\_\_\_C\_\_\_。

A、提供了图形界面

B、能同时运行多个程序

C、具有硬件即插即用的功能

D、是真正32位的操作系统

40、在Windows 中，能弹出对话框的操作是\_\_\_A\_\_\_。

A、选择了带省略号的菜单项

B、选择了带向右三角形箭头的菜单项

C、选择了颜色变灰的菜单项

D、运行了与对话框对应的应用程序

41、在Windows中，打开“资源管理器”窗口后，要改变文件或文件夹的显示方式，应选用\_\_\_C\_\_\_。

A、“文件”菜单

B、“编辑”菜单

C、“查看”菜单

D、“帮助”菜单

42、在Windows 中，“任务栏”\_\_\_D\_\_\_。

A、只能改变位置不能改变大小

B、只能改变大小不能改变位置

C、既不能改变位置也不能改变大小

D、既能改变位置也能改变大小

43、在Windows“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果要取消其中几个文件的选定，应进行的操作是\_\_\_B\_\_\_。

A、用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

B、按住Ctrl键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

C、按住Shift键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

D、用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

44、在Windows中，用户同时打开的多个窗口可以层叠式或平铺式排列，要想改变窗口的排列方式，应进行的操作是\_\_A\_\_\_\_。

A、用鼠标右键单击“任务栏”空白处，然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式

B、用鼠标右键单击桌面空白处，然后在弹出的快捷菜单中选取要排列的方式

C、先打开“资源管理器”窗口，选择其中的“查看”菜单下的“排列图标”项

D、先打开“我的电脑”窗口，选择其中的“查看”菜单下的“排列图标”项

45、PowerPoint中，有关选定幻灯片的说法中错误的是\_\_\_D\_\_\_\_。

A、在浏览视图中单击幻灯片，即可选定。

B、如果要选定多张不连续幻灯片，在浏览视图下按CTRL键并单击各张幻灯片。

C、如果要选定多张连续幻灯片，在浏览视图下，按下shift键并单击最后要选定的幻灯

片。

1. 在幻灯片视图下，也可以选定多个幻灯片。

46、操作系统负责为用户程序完成（）的工作。A

A、应用无关和硬件相关     B、 应用无关和硬件无关

C、应用相关和硬件相关     D、 应用相关和硬件无关

47、PowerPoint中，有关幻灯片母版中的页眉页脚下列说法错误的是\_\_\_D\_\_\_\_。

A、页眉或页脚是加在演示文稿中的注释性内容

B、典型的页眉/页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号

C、在打印演示文稿的幻灯片时，页眉/页脚的内容也可打印出来

D、不能设置页眉和页脚的文本格式

48、PowerPoint中，在浏览视图下，按住CTRL并拖动某幻灯片，可以完成\_\_\_B\_\_\_\_\_操作。

A、移动幻灯片

B、复制幻灯片

C、删除幻灯片

D、选定幻灯片

49、PowerPoint中，有关备注母版的说法错误的是\_\_\_C\_\_\_\_。

A、备注的最主要功能是进一步提示某张幻灯片的内容。

B、要进入备注母版，可以选择视图菜单的母版命令，再选择“备注母版”。

C、备注母版的页面共有5个设置：页眉区、页脚区、日期区、幻灯片缩图和数字区。

D、备注母版的下方是备注文本区，可以像在幻灯片母版中那样设置其格式

51、1983年，我国第一台亿次巨型电子计算机诞生了，它的名称是 D

A、东方红

B、神威

C、曙光

D、银河

52、有一个数是123，它与十六进制数53相等，那么该数值是 A

A、八进制数

B、十进制数

C、五进制

D、二进制数

53、下列4种不同数制表示的数中，数值最大的一个是 B

A、八进制数227

B、十进制数789

C、十六进制数1FF

D、二进制数1010001

55、第一代电子计算机的主要组成元件是\_\_\_C\_\_\_。

A、继电器

B、晶体管

C、电子管

D、集成电路

56、一个已知英文字母m的ASCII码值为109，那么英文字母p的ASCII码值是\_\_\_B\_\_\_。

A、111

B、112

C、113

D、114

57、计算机系统由\_\_C\_\_\_\_两大部分组成。

A、系统软件和应用软件

B、主机和外部设备

C、硬件系统和软件系统

D、输入设备和输出设备

58、所谓（A）是指将一个以上的作业放到主存，这些作业共享计算机资源，且同时处于运行开始与运行结束之间。

A、多道   B、批处理   C、分时D、实时

59、在计算机硬件技术指标中，度量存储器空间大小的基本单位是\_\_\_A\_\_\_。

A、字节

B、二进位

C、字

D、半字

60、高级语言的编译程序属于\_\_D\_\_\_\_。

A、专用软件

B、应用软件

C、通用软件

D、系统软件

61、地址解析协议 ARP 属于TCP/IP的哪一层？ A

A、主机-网络层

B、互联层

C、传输层

D、应用层

62、如果将符合10BASET标准的4个HUB连接起来，那么在这个局域网中相隔最远的两台计算机之间的最大距离为\_\_D\_\_\_\_。

A、200米

B、300米

C、400米

D、500米

63、在一个Ethernet中，有A、B、C、D 四台主机，如果A向B发送数据，那么\_\_\_A\_\_\_。

A、只有B可以接收到数据

B、四台主机都能接收到数据

C、只有B、C、D可以接收到数据

D、四台主机都不能接收到数据

64、用户通过（C）来调用操作系统。

A、 跳转指令         B、 子程序调用指令

C、 系统调用指令    D、 以上3种方始都可

65、城域网设计的目标是满足城市范围内的大量企业、机关与学校的多个 A

A、局域网互联

B、局域网与广域网互联

C、广域网互联

D、广域网与广域网互联

66、光纤作为传输介质的主要特点是 C

A、保密性好

B、高带宽

C、底误码率

D、拓扑结构复杂

67、速率为l0Gbps的Ethernet发送l bit数据需要的时间是 A

A、l×10-6秒

B、1×10-9秒

C、l×10-10秒

D、1×10-12秒

69、如果借用一个C类IP地址的3位主机号部分划分子网，那么子网屏蔽码应该是 C

A、255.255.255.192

B、255.255.255.224

C、255.255.255.240

D、255.255.255.248

70、因特网用户使用FTP的主要目的是 C

A、发送和接收即时消息

B、发送和接收电子邮件

C、上传和下载文件

D、获取大型主机的数字证书

71、电子邮件是Internet应用最广泛的服务项目，通常采用的传输协议是\_\_\_B\_\_\_。

A、SMTP

B、TCP/IP

C、CSMA/CD

D、IPX/SPX

72、\_\_\_C\_\_\_是指连入网络的不同档次、不同型号的微机，它是网络中实际为用户操作的工作

平台，它通过插在微机上的网卡和连接电缆与网络服务器相连。

A、网络工作站

B、网络服务器

C、传输介质

D、网络操作系统

74、当个人计算机以拨号方式接入1nternet网时，必须使用的设备是\_\_D\_\_\_\_。

A、网卡

B、调制解调器（Modem）

C、电话机

D、浏览器软件

75、在下列四项中，不属于OSI(开放系统互连)参考模型七个层次的是\_\_\_A\_\_\_。

A、会话层

B、数据链路层

C、用户层

D、应用层

76、通过Internet发送或接收电子邮件(E-mail)的首要条件是应该有一个电子邮件(E-mail)地址，它的正确形式是(A )。

A、用户名@域名

B、用户名#域名

C、用户名/域名

D、用户名.域名

78、一个算法应该具有“确定性”等5个特性，下面对另外4个特性的描述中错误的是 B

A、有零个或多个输入

B、有零个或多个输出

C、有穷性

D、可行性

79、以下叙述中正确的是 C

A、C语言的源程序不必通过编译就可以直接运行

B、C语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令

C、C源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行

D、C语言中的函数不可以单独进行编译

81、有以下程序main() { int m=3,n=4,x; x=-m++; x=x+8/++n; printf("%d\n",x); } 程序运行后的输出结果是 A

A、3

B、5

C、-1

D、-2

82、设有定义语句int x[6]={2,4,6,8,5,7},\*p=x,i; 要求依次输出x数组6个元素中的值，不能完成此操作的语句是 D

A、for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",\*(p++));

B、for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",\*(p+i));

C、for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",\*p++);

D、for(i=0;i<6;i++) printf("%2d",(\*p)++);

83下列不同进制的4个数中，最大的一个数是（C）

A、（101010100）2

B、（760）8

C、（690）10

D、（1EF）16

84、以下选项中, 不能作为合法常量的是 B

A、1.234e04

B、1.234e0.4

C、1.234e+4

D、1.234e0

85、下列数据结构中，能用二分法进行查找的是 A

A、顺序存储的有序线性表

B、线性链表

C、二叉链表

D、有序线性链表

86、有以下程序段typedef struct NODE { int num; struct NODE \*next; } OLD; 以下叙述中正确的是 C

A、以上的说明形式非法

B、NODE是一个结构体类型

C、OLD是一个结构体类型

D、OLD是一个结构体变量

1. 现在较为流行的Pentium微机的字长是（C）

A、8位

B、16位

C、32位

D、64位

1. 某种双面高密软盘片格式化后，若每面有80个磁道，每个磁道有15个扇区，每个扇区有512个字节，则该种软盘片的容量是（D）

A、720KB

B、360KB

C、1.44 MB

D、1.2MB

1. 断电后，存储的数据丢失的存储器是（A）

A、RAM

B、ROM

C、磁盘

D、光盘

92、通常所说的486机是指（D）

A、内存容量为486KB

B、硬盘容量为486MB

C、主频为486MHZ

D、微处理器的型号

1. 存放在一张软盘上的信息，在下列情况下会丢失（C）

A、通过X射线监视仪

B、一年没有使用

C、放在强磁场附近

D、放在－5℃的房间中

94在微机中，3.5in软盘写保护窗口的小滑块移到一侧,使写保护窗口露出时,对该软盘(A)

A、只能读操作不能写操作

B、只能写操作不能读操作

C、既能读操作

D、不起任何作用

96、SRAM存储器是（A）

A、静态随机存储器

B、静态只读存储器

C、动态随机存储器

D、动态只读存储器

注：SRAM是英文Static RAM, DRAM（Dynamic Random Access Memory

1. 运算器的主要功能是（D）

A、算术运算

B、逻辑运算

C、关系运算

D、算术、逻辑运算

98下列字符中，ASCII码值最小的是（A）

A、M

B、u

C、b

D、R

1. “32位机”中的32指的是（D）

A、微机型号

B、内存容量

C、存储单位

D、机器字长

1. 用来表示计算机辅助教学的英文缩写是（C）

A、CAD

B、CAM

C、CAI

D、CAT

102、4MB是（A）

A、4×1024×1024字节

B、4×1024字节

C、4×1024×1000字节

D、4×1000×1000字节

1. 微处理器又称为（D）

A、运算器

B、控制器

C、逻辑器

D、中央处理单元

1. 在计算机内部，加工、处理和传送的数据是采用（A）

A、二进制

B、八进制

C、十进制

D、十六进制

1. 目前，在微机上使用的软盘，有3.5和5.25两种，容量为1.44MB软盘属于（B）

A、5.25in和3.5in

B、3.5in

C、5.25in

D、以上都不是

1. 在微型机中，bit的中文含义是（A）

A、位（1位二进制）

B、字节

C、字

D、双字

107在内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的序号，这个序号称为（D）

A、字节

B、编号

C、编码

D、地址

1. 计算机软件系统应包括（C）

A、汇编程序和编译程序

B、人事管理软件

C、系统软件和应用软件

D、程序和数据

1. 只读存储器（ROM）与随机存储器（RAM）的主要区别是（D）

A、RAM是内存储器，ROM是外存储器

B、ROM是内存储器，RAM是外存储器

C、ROM掉电后，信息会丢失，RAM则不会

D、ROM可以永久保存信息，RAM在掉电后信息全丢失

1. 在微机中外存储器通常使用硬盘作为存储介质。硬盘中存储的信息，在断电后（A）

A、不会丢失

B、少量丢失

C、大部分丢失

D、完全丢失

1. 某单位的财会管理软件属于（B）

A、字处理软件

B、应用软件

C、系统软件

D、编辑软件

1. 在微机中的“Windows95”，应属于（C）

A、应用软件

B、编辑软件

C、系统软件

D、工具软件

1. 在下列软件中，不属于系统软件的是（D）

A、操作系统

B、汇编程序

C、编译程序

D、用FoxPro编写的人事管理程序

1. 把微型机中内存的信息传送到硬盘上，称为（C）

A、输入

B、复制

C、写盘

D、读盘

1. 软磁盘格式化时，被划分为一定数量的同心圆，称为磁道，5.25in 1.2MB软盘上最外圈的磁道是（A）

A、0磁道

B、39磁道

C、1磁道

D、80磁道

1. 一台微型计算机必须配备的输入设备是（C）

A、鼠标器 B、扫描仪 C、键盘 D、数字化仪

119、下列存储器中，存取速度最快是的（D）

A、磁带 B、软盘 C、硬盘 D、内存

120、微型计算机的外存储器，可以直接将数据传送到（B）

A、运算器 B、内存储器 C、微处理器 D、控制器

121、通常所说的486/66微机，其中数字486指的是（D）

A、字长 B、内存容量 C、主频 D、微处理器的型号

122、计算机的软件系统一般分为（A）

A、系统软件和应用软件

B、管理软件和控制软件

C、军用软件和民用软件

D、高级软件和一般软件

1. 执行下列二进制自述加运算：01010101+10010010其运算结果是（C）

A、00010000

B、11000111

C、1110011

D、1110111

1. 执行下列逻辑或运算：01010101∨10010010其运算结果是（B）

A、00010000

B、11010111

C、11100111

D、11000111

1. 计算机中的数的表示方法有浮点表示和定点表示两种，浮点表示的数，通常由两部分组成，即（D）

A、指数和基数

B、尾数和小数

C、整数和小数

D、阶码和尾数

1. 双面高密5.25in软盘的容量是（C）

A、360KB

B、720KB

C、1.2MB

D、1.44MB

1. 微型计算机内存储器是（B）

A、按二进制位编址

B、按字节编址

C、按字长编址

D、根据微处理器型号不同而编址不同

1. 下列软件中属于应用软件的是（D）

A、监控程序

B、Windows 95系统

C、C语言编译程序

D、人事管理系统

1. 下面列出的4项中，不属于计算机病毒特征的是（ D）

A、激发性

B、破坏性

C、传染性

D、免疫性

1. 对于一个财务管理系统，就应用领域而论，应属于（ C）

A、科学计算

B、实时控制

C、数据处理

D、计算机辅助设计

1. 计算机之所以能按人们的意图自动地进行操作，主要是采用了（ D）

A、二进制编码

B、高速的电子元器件

C、高级语言

D、存储程序控制

1. 微型计算机能处理的最小数据单位是（ A）

A、比特（二进制位）

B、字节

C、字符串

D、ASCII码字符

1. 下列4个不同进制的数中，数值最小的是（C ）

A、二进制数1001001

B、八进制数110

C、十进制数71

D、十六进制数4A

1. 某种双面高密软盘片格式化后，若每面有80个磁道，每个磁道有18个扇区，每个扇区有512个字节，则该种软盘片的容量是（B ）

A、720KB

B、1.44MB

C、360KB

D、1.2MB

138、下列部件中，不属于计算机主机内的是\_D\_\_\_

A、CPU

B、主板

C、内存条

D、键盘

139、下列操作系统中对计算机硬件要求最高的是\_\_D\_\_

A、DOS

B、Windows

C、Windows

D、Windows xp

140、下列各项中，不属于输入设备的是\_B\_\_\_。

A、扫描仪

B、显示器

C、键盘

D、鼠标器

141、下列关于网络的特点的几个叙述中，不正确的一项是\_C\_\_\_

A、网络中的数据可以共享

B、网络中的外部设备可以共享

C、网络中的所有计算机必须是同一品牌、同一型号

D、网络方便了信息的传递和交换

142、下列关于因特网信息资源的特点，叙述不正确的是\_\_D\_\_

A、是涉及地域最广的资源

B、获取时不受时间、空间等因素的制约

C、资源分散存储，数量庞大

D、所有资源都是不收费资源

143、下列哪一项的任务是将计算机外部的信息送入计算机\_A\_\_\_

A、输入设备 B、输出设备 C、显示器 D、电源线

144、下列哪一项是属于局域网中外部设备的共享\_\_\_B\_

A、局域网中的多个用户共同使用某个应用程序

B、局域网中的多个用户共同使用网上的一台打印机

C、将多个用户的计算机同时开机

D、借助网络系统传送数据

145、下列表示的存储容量最小的是\_\_\_\_D

A、1 TB

B、10 GB

C、1024 KB

D、10240 B

147、在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以\_\_\_B\_\_\_形式进行的。

　　A、十进制码 B、二进制码

　　C、八进制码 D、十六进制码

148、磁盘上的磁道是\_\_\_A\_\_\_。

　　A、一组记录密度不同的同心圆

　　B、一组记录密度相同的同心圆

　　C、一条阿基米德螺旋线

　　D、二条阿基米德螺旋线

149、下列关于世界上第一台电子计算机ENIAC的叙述中，\_\_C\_\_\_\_是不正确的。

　　A、ENIAC是1946年在美国诞生的

　　B、它主要采用电子管和继电器

　　C、它首次采用存储程序和程序控制使计算机自动工作

　　D、它主要用于弹道计算

150、用高级程序设计语言编写的程序称为\_\_\_A\_\_\_。

　　A、源程序 B、应用程序

　　C、用户程序 D、实用程序

151、二进制数011111转换为十进制整数是\_\_\_D\_\_\_。

　　A、64 B、63 C、32 D、31

152、将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称\_\_\_C\_\_\_。

　　A、连接程序 B、编辑程序

　　C、编译程序 D、诊断维护程序

154、十进制数101转换成二进制数是\_\_\_B\_\_\_。

　　A、01101001 B、01100101

　　C、01100111 D、01100110

155、1MB的准确数量是\_\_\_B\_\_\_。

　　A、1024×1024Words B、1024×1024Bytes

　　C、1000×1000Bytes D、1000×1000Words

156、一个计算机操作系统通常应具有\_\_\_C\_\_\_。

　　A、CPU的管理;显示器管理;键盘管理;打印机和鼠标器管理等五大功能

　　B、硬盘管理;软盘驱动器管理;CPU的管理;显示器管理和键盘管理等五大功能

　　C、处理器(CPU)管理;存储管理;文件管理;输入/出管理和作业管理五大功能

　　D、计算机启动;打印;显示;文件存取和关机等五大功能

157、下列存储器中，属于外部存储器的是\_\_D\_\_\_\_。

　　A、ROM B、RAM

　　C、Cache D、硬盘

158. 容量为1.44MB的软盘片，直径为( B  )英寸

A.3.25 B.3.5

C.5.25 D.5.5

159、计算机系统由\_\_\_C\_\_\_两大部分组成。

　　A、系统软件和应用软件 B、主机和外部设备

　　C、硬件系统和软件系统 D、输入设备和输出设备

160、下列叙述中，错误的一条是\_\_A\_\_\_\_。

　　A、计算机硬件主要包括：主机、键盘、显示器、鼠标器和打印机五大部件

　　B、计算机软件分系统软件和应用软件两大类

　　C、CPU主要由运算器和控制器组成

　　D、内存储器中存储当前正在执行的程序和处理的数据

162、目前微机中所广泛采用的电子元器件是\_\_\_\_\_\_。

　　A、电子管 B、晶体管

　　C、小规模集成电路 D、大规模和超大规模集成电路

163、根据汉字国标GB2312-80的规定，二级次常用汉字个数是\_\_\_\_。

　　A、3000个 B、7445个

　　C、3008个 D、3755个

164、下列叙述中，错误的一条是\_\_\_\_\_。

　　A、CPU可以直接处理外部存储器中的数据

　　B、操作系统是计算机系统中最主要的系统软件

　　C、CPU可以直接处理内部存储器中的数据

　　D、一个汉字的机内码与它的国标码相差8080H

165、下列叙述中，错误的一条是\_\_\_\_\_。

　　A、发现源程序中的语法错误

　　B、改正源程序中的语法错误

　　C、将源程序编译成目标程序

　　D、将某一高级语言程序翻译成另一高级语言程序

166、汉字的区位码由一汉字的区号和位号组成。其区号和位号的范围各为\_\_B\_\_\_\_。

　　A、区号 1-95 位号 1-95

　　B、区号 1-94 位号 1-94

　　C、区号 0-94 位号 0-94

　　D、区号 0-95 位号 0-95

168、32位微机是指它所用的CPU是\_\_\_A\_\_\_。

　　A、一次能处理32位二进制数

　　B、能处理32位十进制数

　　C、只能处理32位二进制定点数

　　D、有32个寄存器

169、用MIPS为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的\_\_\_D\_\_\_。

　　A、传输速率 B、存储器容量

　　C、字长 D、运算速度

170、计算机最早的应用领域是\_\_D\_\_\_\_。

　　A、人工智能 B、过程控制

　　C、信息处理 D、数值计算

171、VBA中求字符串长度的函数是 A

　　A.Len

　　B.Length

　　C.StrLen

　　D.strLength

172、下列关于货币数据类型的叙述中，错误的是(B)。

　　A.货币型字段的长度为8个字节

　　B.货币型数据等价于具有单精度属性的数字型数据

　　C.向货币型字段输入数据时，不需要输入货币符号

　　D.货币型数据与数字型数据混合运算后的结果为货币型

174、下列叙述中正确的是(C)。

　　A.在栈中，栈中元素随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化

　　B.在栈中，栈顶指针不变，栈中元素随栈底指针的变化而动态变化

　　C.在栈中，栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化

　　D.以上说法都不正确

175、条件“性别=´女´Or工资额>2000”的含义是 B

　　A.性别为´女´并且工资额大于2000的记录

　　B.性别为´女´或者工资额大于2000的记录

　　C.性别为´女´并非工资额大于2000的记录

D.性别为´女´或工资额大于2000.且二者择一的记录

176、 报表的数据源不包括(D)。

　　A.表

　　B.查询

　　C.SQL语句

　　D.窗体

177、如果输入掩码设置为“L”，则在输入数据的时候，该位置上可以接受的合法输入是(B)。

　　A.任意符号

　　B.必须输入字母A～z

　　C.必须输入字母或数字

　　D.可以输入字母、数字或空格

178、如果要对窗体上数据集的记录进行排序，应使用的宏命令是(A)。

　　A.ApplyFilter

B.FindReeord

　　C.SetValue

　　D.ShowAllReeords

179、下列关于数据库的叙述中，正确的是(A)。

　　A.数据库减少了数据冗余

　　B.数据库避免了数据冗余

　　C.数据库中的数据一致性是指数据类型一致

　　D.数据库系统比文件系统能够管理更多数据

181、完整的计算机系统由(　C　)组成。

　　A.运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

　　B.主机和外部设备

　　C.硬件系统和软件系统

　　D.主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机

182、以下软件中，(　D　)不是操作系统软件。

　　A.Windows xp B.unix C.linux 　　D.microsoft office

183、用一个字节最多能编出( D )不同的码。

　　A. 8 个 B. 16个 C. 128 个 D. 256个

184、任何程序都必须加载到( C )中才能被CPU执行。

　　A. 磁 盘 B. 硬 盘 C. 内 存 D. 外存

185、下列设备中，属于输出设备的是(　A　)。

　　A.显示器　　　 B.键盘　　　 C.鼠标　　 　 D.手字板

186、计算机信息计量单位中的K代表( B )。

　　A. 102 B. 210 C. 103 D. 28

187、RAM代表的是( C )。

　　A. 只读存储器 B. 高速缓存器 C. 随机存储器 D. 软盘存储器

189、在描述信息传输中bps表示的是(　D　)。

　　A. 每秒传输的字节 数 B.每秒传输的指令数

　　C.每秒传输的字 数 D.每秒传输的位数

190、微型计算机的内存容量主要指(　A )的容量。

　　A. RAM B. ROM C. CMOS D. Cache

191、十进制数27对应的二进制数为( D )。

　　A.1011 B. 1100 C. 10111 D. 11011

192、Windows的目录结构采用的是(　A　)。

　　A.树形结构 　　 B.线形结构 　　 C.层次结构 　　 D.网状结构

193、将回收站中的文件还原时，被还原的文件将回到(　D　)。

　　A.桌面上 B.“我的文档”中 　 C.内存中 　　 D.被删除的位置

194、在Windows 的窗口菜单中，若某命令项后面有向右的黑三角，则表示该命令项( A )。

　　A. 有下级子菜 单 B.单击鼠标可直接执行

　　C.双击鼠标可直接执行 D.右击鼠标可直接执行

195、计算机的三类总线中，不包括( C )。

　　A. 控制总线 B.地址总 线 C.传输总 线 D.数据总线

196、操作系统按其功能关系分为系统层、管理层和(　D　)三个层次。

　　A. 数据层 B.逻辑 层 C.用户 层 D.应用层

198、Windows的剪贴板是用于临时存放信息的( C )。

　　A.一个窗口 　　B.一个文件夹 　C.一块内存区间 　　D.一块磁盘区间

199、对处于还原状态的Windows应用程序窗口，不能实现的操作是( D )。

　　A.最小化 　　　 B.最大化 　　　　C.移动　　　 　D.旋转

200、在计算机上插U盘的接口通常是( D )标准接口。

　　A.UPS B.USP C.UBS D.USB

201、新建文档时，Word默认的字体和字号分别是( C )。

　　A.黑体、3 号 B.楷体、4号 C.宋体、5 号 D.仿宋、6号

202、第一次保存Word文档时，系统将打开( B )对话框。

　　A. 保存 　　B.另存为 　　C.新建 　　D.关闭

203、在Word表格中，位于第三行第四列的单元格名称是( C )。

　　A.3∶4 B.4∶3 C.D3 D.C4

204、Word编辑文档时，所见即所得的视图是(　B　)。

　　A.普通视 图 B.页面视图 C.大纲视图 D.Web视图

205、新建的Excel工作簿中默认有( B )张工作表。

　　A.2 B.3 C.4 D.5

206、在Excel工作表的单元格中计算一组数据后出现########，这是由于( A )所致。

　　A.单元格显示宽度不够 B.计算数据出错 C.计算机公式出错 D.数据格式出错

208、用PowerPoint制作的演示文稿默认的扩展名是(　B　)。

　　A..pwp B..ppt C..ppn D..pop

209、算法的基本结构中不包括(　A　)。

　　A.逻辑结 构 B.选择结构 C.循环结 构 D.顺序结构

210、用C语言编写的程序需要用( B )程序翻译后计算机才能识别。

　　A. 汇 编 B.编 译 C. 解 释 D. 连 接

211、可被计算机直接执行的程序由( A )语言编写的程序。

　　A.机 器 B.汇 编 C. 高 级 D. 网络

212、关系数据库中的数据逻辑结构是(　D　)。

　　A.层次结构 　　　　B.树形结构　　　　C.网状结构 　　　D.二维表格

213、用以太网形式构成的局域网，其拓扑结构为(　B　)。

　　A.环型　　　 　B.总线型　　 　　C.星型　　　 　D.树型

214、在Internet中的IP地址由(　C　)位二进制数组成。

　　A.8 　　　B.16 　　　　 C.32 　　　　D.64

216、在Internet上用于收发电子邮件的协议是(　C　)。

　　A.TCP/IP　　　 　　B.IPX/SPX C.POP3/SMTP　　　D.NetBEUI

217、在Internet上广泛使用的WWW是一种(　A　)。

　　A.浏览服务模式 　　B.网络主机 　　　C.网络服务器 　　D.网络模式

218、对同一幅照片采用以下格式存储时，占用存储空间最大的格式是(　C　)。

　　A..JPG 　　B..TIF 　C..BMP 　　D..GIF

219、扩展名为.MOV的文件通常是一个(　B　)。

　　A.音频文件 　　B.视频文件 　　C.图片文件 　　D.文本文件

220、从本质上讲，计算机病毒是一种(　C　)。

　　A.细菌 　 B.文本 　　　　C.程序 　　　　　D.微生物

221、世界上第一台电子计算机诞生于 B

　　A 1941年 B 1946年 C 1949年 D 1950年

222、世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 D

　　A 莫奇莱 B 艾仑·图灵 C 乔治·布尔 D 冯·诺依曼

224、下列叙述正确的是 D

　　A 世界上第一台电子计算机ENIAC首次实现了“存储程序”方案

　　B 按照计算机的规模，人们把计算机的发展过程分为四个时代

　　C 微型计算机最早出现于第三代计算机中

　　D 冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础

1. 下列关于外存储器选购注意事项中，错误的是

A 硬件性能越高越好

B 硬盘尽量选择大容量

C CD-ROM 即插即用

D 数据传输时，切勿拔出USB闪盘

226、微型计算机硬件系统的性能主要取决于 A

　　A 微处理器 B 内存储器 C 显示适配卡 D 硬磁盘存储器

227、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是 D

　　A 16个二进制位 B 32个二进制位 C 64个二进制位 D 与微处理器芯片的型号有关

228、计算机字长取决于哪种总线的宽度 B

　　A 控制总线 B 数据总线 C 地址总线 D 通信总线

229、“Pentium Ⅱ350”和“Pentium Ⅲ450”中的“350”和“450”的含义是 D

　　A 最大内存容量 B 最大运算速度 C 最大运算精度 D CPU的时钟频率

230、微型计算机中，运算器的主要功能是进行 C

　　A 逻辑运算 B 算术运算 C 算术运算和逻辑运算 D 复杂方程的求解

232、下列打印机中，打印效果最佳的一种是 B

　　A 点阵打印机 B 激光打印机 C 热敏打印机 D 喷墨打印机

233、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是 D

　　A 温度 B 湿度 C 磁场 D 噪声

234、CPU不能直接访问的存储器是 D

　　A ROM B RAM C Cache D CD-ROM

235、微型计算机中，控制器的基本功能是 D

　　A 存储各种控制信息

　　B 传输各种控制信号

　　C 产生各种控制信息

　　D 控制系统各部件正确地执行程序

236、下列四条叙述中，属RAM特点的是 B

　　A 可随机读写数据，且断电后数据不会丢失

　　B 可随机读写数据，断电后数据将全部丢失

　　C 只能顺序读写数据，断电后数据将部分丢失

　　D 只能顺序读写数据，且断电后数据将全部丢失

238、在微型计算机中，ROM是 C

　　A 顺序读写存储器 B 随机读写存储器 C 只读存储器 D 高速缓冲存储器

239、在windows 文件夹窗口中共有35个文件，用鼠标左键依次单击前5个文件，有（  B  ）个文件被选定。

A、0     B、1       C、5       D、35

1. 在WINDOWS中，关于桌面上的图标，正确的说法是（  A  ）。

A、删除桌面上的应用程序的快捷方式图标，并未删除对应的应用程序文件

B、删除桌面上的应用程序的快捷方式图标，就是删除对应的应用程序文件

C、在桌面上建立应用程序的快捷方式图标，就是将对应的应用程序文件复制到桌面上

D、在桌面上只能建立应用程序快捷方式图标，而不能建立文件夹快捷方式图标

1. 在Windows的中文输入方式下，在几种中文输入方式之间切换应按（  B  ）键。

 A、Ctrl+Alt         B、Ctrl+Shift     C、Shift+Space      D、Ctrl+Space

242、Windows系统是（ B   ）。

A、单用户单任务系统

B、单用户多任务系统

C、多用户多任务系统

D、多用户单任务系统

1. 下列选项中，不属于CPU的是 D

A Intel的Pentium 系列

B Intel 的酷睿系列

C AM的Athlon 系

D Seagate 的酷鱼系列

1. 在Windows操作环境下，要将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中应该用（  A  ）键。

A、PrintScreen

B、PageUp

C、Alt+F4

D、Ctrl+Space

245、下列关于Windows的叙述中，错误的是（  A  ）。

A、删除应用程序快捷图标时，会连同其所对应的程序文件一同删除

B、在“资源管理器”窗口中，右键单击一个硬盘或软盘图标，弹出的是相同的菜单

C、在“资源管理器”窗口中删除目录时，可将此目录下的所有文件及子目录一同删除

D、应用Windows“文档驱动”功能，双击某类扩展名的文件可启动相关的应启动相关的应用程序

247、在Word窗口中，按住（B ）键的同时键入字母F即可打开“文件”菜单。

A、Ctrl           B、Alt         C、Shift      D、Tab

248、下列是关于Word菜单的叙述，错误的是（ D  ）。

A、颜色暗淡的命令表示当前不能使用

B、带省略号的命令表示会打开一个对话框窗口

C、常用工具栏中的按钮图标个数是可变化的

D、菜单中的内容（命令）是可变化的

249、在Windows中，剪贴板是用来在程序和文件间传递信息的临时存储区，此存储区是（ C  ）。

A、回收站的一部分

B、硬盘的一部分

C、内存的一部分

D、软盘的一部分

250、Windows中，如果选中名字前带有"√"记号的菜单选项，则（  D ）。

   A、弹出子菜单     B、弹出对话框    C、"√"变为"×"    D、名字前记号消失

  251、在Word的编辑状态，打开文档ABC，修改后另存为ABD，则文档（  B）。

A、ABC是当前文档

B、ABD是当前文档

C、ABC和ABD是当前文档

D、ABC和ABD均不是当前文档

252、在Word中，当前正编辑一个新建文档“文档1”，当执行“文件”菜单中的“保存”命令后（  B ）。

A、该“文档1”被存盘

B、打开“另存为”对话框，供进一步操作

C、自动以“文档1”为名存盘

D、不能以“文档1”存盘

253、在Word中，Ctrl+A快捷键的作用，等效于用鼠标在文档选定区中（ C ）。

A、单击一下        B、连击两下      C、连击三下        D、连击四下

254、在Word中，当前输入的文字被显示在（ C  ）。

A、文档的尾部

B、鼠标指针位置

C、插入点位置

D、当前行的行尾

256、Word中给选定的段落、表单元格、图文框添加的背景称为（ B ）。

A、图文框            B、底纹         C、表格              D、边框 ☆

257、在Word中替换功能所在的菜单是（ B  ）。

A、视图            B、编辑        C、插入            D、格式

258、在Word表格中，拆分操作（D ）。

A、对行/列或单一单元格均有效

B、只对行单元格有效

C、只对列单元格有效

D、只对单一单元格有效

259、在Word中编辑状态下，粘贴操作的组合键是（  C ）。

A、Ctrl+A         B、Ctrl+C         C、Ctrl+V        D、Ctrl+X

260、在word的编辑状态中，如果要输入希腊字母Q，则需要使用的菜单是（B  ）。

A、编辑     B、插入      C、格式      D、工具

261、在对Excel的一个工作表的排序中，下列表述中错误的一条是（ C  ）。

A.可以按指定的关键字递增排序

B.最多可以指定3个关键字排序

C.可以指定工作表中任意个关键字排序

D.可以按指定的关键字递减排序

262、在工作表Sheetl中，若在C1输入公式"=A$1+$B1"，然后将公式从C1复制到D4，则D4的公式为（C  ）。

A、=B$4+$C4

B、=A$4+$C1

C、=B$1+$B4

D、=B4+C4

263、EXCEL窗口中，部分修改单元格内容可在（  A ）。

A、编辑栏            B.内容框            C.文本框        D.单元格

264、在Excel工作表单元格中文字自动（ C  ）对齐。

A、右                  B.中间                C.左              D.两边

265、在 Excel中，要对图表进行修改，下列说法正确的是（ C  ）。

A、先修改工作表的数据，再对图表作相应的修改

B、先修改图表中的数据，再对工作表中相关数据进行修改

C、工作表的数据和相应的图表是关联的，无论对哪一方作修改，另一方都会同步自动更新

D、若删除了工作表中的某个列标题，则图表中对应的系列数据也被删除

277、计算机病毒按寄生方式主要分为三种，（ D  ）不在其中。

A、系统引导型病毒

B、文件型病毒

C、混合型病毒

D、操作系统型病毒

288、以下属于第四代微处理器的是\_D\_\_\_。

　 　A、Intel8008　　 B、Intel8085

　 　C、Intel8086　　 D、Intel80386/486/586

289、电子计算机技术在半个世纪中虽有很大进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。他就是\_\_D\_\_。

　 　A、牛顿 B、爱因斯坦 C、爱迪生 D、 冯•诺依曼

290、1946年世界上有了第一台电子数字计算机，奠定了至今仍然在使用的计算机\_\_D\_\_。

　　 A、外型结构　　B、总线结构　　C、存取结构　　D、体系结构

291、在计算机应用领域里，\_C\_\_\_是其最广泛的应用方面。

A、过程控制　　B、科学计算　 C、数据处理　 D、计算机辅助系统

292、计算机能够自动、准确、快速地按照人们的意图进行运行的最基本思想是\_D\_\_\_。

　　 A、采用超大规模集成电路　　 B、采用CPU作为中央核心部件

　　 C、采用操作系统　　　　 D、存储程序和程序控制

293、目前计算机应用领域可大致分为三个方面，指出下列正确答案\_\_C\_\_。

　　 A、CAI、专家系统、人工智能

B、工程设计、CAI、文字处理

　　 C、实时控制、科学计算、数据处理

D、数据分析、人工智能、计算机网络

294、多媒体计算机是指\_C\_\_\_。

　　 A、具有多种外部设备的计算机

B、能与多种电器连接的计算机

　　 C、能处理多种媒体的计算机

D、借助多种媒体操作的计算机

295、Pentium IV处理器属于\_\_C\_\_处理器。

　 　A、第一代　　　B、第三代

　　 C、第四代　　　D、第五代

297、将高级语言程序设计语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 \_\_B\_\_

　　 A、汇编程序 B、编译程序　 C、管理程序　　D、服务程序

298、结构化程序设计的三种基本控制结构是\_\_D\_\_。

　　 A、顺序、选择和转向　　 B、层次、网状和循环

　　 C、模块、选择和循环　　 D、顺序、循环和选择

299、目前计算机应用领域可大致分为三个方面，指出下列正确答案\_\_C\_\_。

　　 A、CAI、专家系统、人工智能　　B、工程设计、CAI、文字处理

　　 C、实时控制、科学计算、数据处理　 D、数据分析、人工智能、计算机网络

300、不同的计算机，其指令系统也不相同，这主要取决于\_\_C\_\_。

　　 A、所用的操作系统　　 B、系统的总体结构

　　 C、所用的CPU　　 D、所用的程序设计语言

301、关于计算机的分类方法有多种，下列选项中不属于按计算机处理数据的方式进行

分类的是\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：电子数字计算机 B：通用计算机

C：电子模拟计算机 D：数模混合计算机

302、以下不属于电子数字计算机特点的是\_\_\_\_\_\_。答案： C

A：运算快速 B：计算精度高 C：形状粗笨 D：通用性强

303、利用计算机来模仿人的高级思维活动称为\_\_\_\_。答案： D

A：数据处理 B：自动控制 C：计算机辅助系统 D：人工智能

304、在计算机领域，客观事物的属性表示为\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：数据 B：数值 C：模拟量 D：信息

306、指令的操作码表示的是\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：做什么操作 B：停止操作 C：操作结果 D：操作地址

307、某单位的人事管理程序属于\_\_\_\_。答案： C

A：系统程序 B：系统软件 C：应用软件 D：目标软件

308、冯·诺依曼结构计算机的五大基本构件包括运算器、存储器、输入设备、输出设备和\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：显示器 B：控制器 C：硬盘存储器 D：鼠标器

309、绘图仪是计算机的输出图形的输出设备，同属于输出设备的还有\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：打印机和显示器 B：键盘和显示器

C：鼠标和显示器 D：扫描仪和打印机

310、计算机的主频即计算机的时钟频率，较高的主频用吉赫来表示。其英文缩略语为\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：MHz B：GHz C：GDP D：MIPS

311、下列字符中ASCII码值最小的是\_\_\_\_。答案： B

A：a B：A C：f D：Z

312、微型计算机的显示器有阴极射线型的及液晶型两大类。关于它们的使用范围的描述，错误的是\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：台式机目前大都采用阴极射线型的

B：笔记本式微型机大都采用液晶型的

C：液晶型的正逐步取代阴极射线型的

D：阴极射线型的正逐步取代液晶型的

313、计算机的主频是它的主要性能指标之一。主要性能指标还包括下列四项中的\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：键盘键数的多少 B：有无喷墨打印机

C：有无绘图功能 D：字长

315、在Word的编辑状态下，要在文档中添加符号"①"、"②"、"③"等，应该使用的命令安排\_\_\_\_\_\_。答案： D

A："文件"菜单中 B："编辑"菜单中

C："格式"菜单中 D："插入"菜单中

316、在Excel的电子工作表中建立的数据表，通常把每一列称为一个\_\_\_\_\_\_\_\_。答案： C

A：记录 B：元组 C：属性 D：关键字

317、假定单元格D3中保存的公式为"=B$3+C$3"，若把它复制到E4中，则E4中保存的公式为\_\_\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：=B$3+C$3 B：=C$3+D$3 C：=B$4+C$4 D：=C&4+D&4

318、当Windows的任务栏在桌面屏幕的底部时，其右端的"指示器"显示的是\_\_\_\_。答案： D

A："开始"按钮 B：用于多个应用程序之间切换的图标

C：快速启动工具栏 D：网络连接状态图标、时钟等

319、当一个记事本窗口被关闭，该记事本文件将\_\_\_。答案： A

A：保存在外存中 B：保存在内存中

C：保存在剪贴板中 D：既保存在外存也保存在内存中

320、Windows菜单操作中，如果某个菜单项的颜色暗淡，则表示\_D\_。

A：只要双击，就能选中

B：必须连续三击，才能选中

C单击被选中后，还会显示出一个方框要求操作者进一步输入信息

D在当前情况下，这项选择是没有意义的，选中它不会有任何反应

321、屏幕保护程序的主要作用是\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：保护计算机系统的显示器 B：保护用户的324、在查找文件时，通配符\*与？的含义是\_\_\_\_。答案： A

A：\*表示任意多个字符，？表示任意一个字符

B：？表示任意多个字符，\*表示任意一个字符

C：\*和？表示乘号和问号

D：查找\*.?与?.\*的文件是一致的

322、当我们在搜索引擎中输入"申花"，想要去查询一些申花企业的资料时却搜索出了很多申花足球队的新闻，为此我们可以在搜索的时候键入\_\_\_\_。答案： C

A：申花 ＆ 足球 B：申花 ＋ 足球

C：申花 － 足球 D：申花 OR 足球

324、在对PowerPoint幻灯片进行自定义动画设置时，可以改变\_C\_\_。

A：幻灯片片间切换的速度 B：幻灯片的背景

C：幻灯片中某一对象的动画效果 D：幻灯片设计模板

325、若要将当前幻灯片全部打印到文件，应进行的操作是\_C 。

A："文件"→ "保存" → "打印文件"

B："文件"→ "另存为"→ "打印文件"

C："文件"→ "打印" → "打印到文件"

D："文件"→ "发送" → "文件夹"

326、下面不属于计算机安全要解决的问题是\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：安全法规的建立 B：操作员人身安全的保证

C：安全技术 D：安全管理制度身体

327、下面叙述错误的是\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：计算机病毒是一个文件 B：计算机病毒是一段程序

C：计算机病毒没有免疫的特征 D：计算机病毒可以变异

328、信宿识别的目的是\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：验证发送者身份的真实性 B：验证接收者身份的真实性

C：验证所发的消息的真实性 D：验证接受的消息的真实性

329、下面能有效预防计算机病毒的方法是\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：尽可能的多作磁盘碎片整理 B：及时升级防病毒软件

C：尽可能地多作磁盘清理 D：把重要文件压缩存放

330、WinRAR不能实现的功能有\_\_\_\_\_。答案： B

A：对多个文件进行分卷压缩

B：双击一个压缩包文件将其自动解压到当前文件夹

C：使用右键快捷菜单中的命令在当前目录下快速创建一个 RAR 压缩包

D：给压缩包设置密码

332、下列四项对多媒体计算机的描述中，较为全面的一项是\_A \_\_\_。

A：带有高分辨率显示设备的、具有大容量内存和硬盘的、使用功能强大中央处理器（CPU）的，同时带有视频处理和音频处理功能的计算机

B：带有磁带机的中型计算机

C：可以存储大型文件的巨型计算机

D：可以播放CD的小型计算机

333、以下软件中，不属于视频播放软件的是\_\_\_\_\_。答案： C

A：QuickTime Player

B：Media Player

C：Winamp

D：超级解霸

334、用于解析域名的协议是\_\_\_\_。答案： B

A：HTTP B：DNS C：FTP D：SMTP

335、计算机网络按使用范围划分为\_\_\_\_和\_\_\_\_。答案： A

A：广域网 局域网 B：专用网 公用网

C：低速网 高速网 D：部门网 公用网

336、无线LAN方式接入Internet的缺点在于\_\_\_\_\_\_。答案： C

A：接入速度慢 B：不方便 C：成本较高 D：不稳定

337、北京大学和清华大学的网站分别为www.pku.edu.cn和www.tsinghua.edu.cn，以下说法不正确的是\_\_\_\_。答案： D

A：它们同属中国教育网

B：它们都提供www服务

C：它们分别属于两个学校的门户网站

D：它们使用同一个IP地址

338、计算机可分为数字计算机、模拟计算机和混合计算机，这种分类的依据是计算机的\_\_\_\_\_\_。答案： C

A：功能和价格 B：性能和规律 C：处理数据的方式D：使用范围

339、以下不属于电子数字计算机特点的是\_\_\_\_\_\_。答案： C

A：运算快速 B：计算精度高 C：形状粗笨 D：通用性强

341、在计算机领域，未经处理的数据只是\_\_\_\_\_。答案： A

A：基本素材 B：非数值数据 C：数值数据 D：处理后的数据

342、组成计算机主机的主要是\_\_\_\_。答案： B

A：运算器和控制器 B：中央处理器和主存储器

C：运算器和外设 D：运算器和存储器

343、指令的操作码表示的是\_\_\_\_\_\_。 答案： A

A：做什么操作 B：停止操作 C：操作结果 D：操作地址

344、下列4种软件中属于应用软件的是\_\_\_\_。答案： A

A：财务管理系统 B：DOS C：Windows 98 D：Windows 2000

345、在微型计算机的各种设备中，既用于输入又可用于输出的设备是\_\_\_\_。答案： A

A：磁盘驱动器 B：键盘 C：鼠标 D：绘图仪

346、绘图仪是计算机的图形输出设备，分为两类，它们是 D 。

A：平台式和立体式 B：移纸式和卷纸式

C：喷墨式和击打式 D：平台式和滚筒式

347、计算机的主频是它的主要性能指标之一。主要性能指标还包括下列四项中的\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：主机机箱的种类 B：有无喷墨打印机

C：有无绘图功能 D：字长

348、在计算机内部，数据加工、处理和传送的形式是\_\_。答案： A

A：二进制码 B：八进制码 C：十进制码 D：十六进制码

350、打印机是计算机的输出设备，分为击打式及非击打式两类。关于它们的比较，正确的描述是\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：两类打印机的打印方式完全相同

B：两类打印机打印时的噪音相同

C：两类打印机打印速度相同

D：非击打式打印机的打印质量较高

351、计算机的主频是它的主要性能指标之一。主要性能指标还包括下列四项中的\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：字长 B：显示器尺寸 C：有无绘图功能 D：打印机的性能

352、下列四项关于Word功能菜单的描述中，不正确的一项是 D 。

A要将表格内容转换成文本内容，使用"表格"菜单的"转换"菜单项

B：要添加水印效果，使用"格式"菜单的"背景"菜单项

C：要转换简/繁体汉字，使用"工具"菜单的"语言"菜单项

D：设置行间距，使用"格式"菜单的"字体"菜单项

353、在Word 2003中，要查找或替换文档中出现频率较多的字和词，首先应该打开\_\_\_\_\_\_。答案： A

A："编辑"菜单 B："文件"菜单 C："视图"菜单 D："工具"菜单

354、当向Excel工作簿文件中插入一张电子工作表时，表标签中的英文单词为\_\_\_\_\_\_\_\_ 。答案： A

A：Sheet B：Book C：Table D：List

355、在Excel 2003中，求一组数值中的最大值和平均值函数为\_D\_。

A：MAX和SUM B：MAX和COUNT C：MIN和MAX D：MAX和AVERAGE

357、在Windows中下面的叙述正确的是\_\_\_\_\_\_。答案： C

A："写字板"是字处理软件，不能进行图文处理

B："画图"是绘图工具，不能输入文字

C："写字板"和"画图"均可以进行文字和图形处理

D："记事本"文件可以插入自选图形

358、在Windows中，剪贴板是用来在程序和文件间传递信息的临时存储区，此存储区是\_\_\_\_。答案： C

A：回收站的一部分 B：硬盘的一部分

C：内存的一部分 D：软盘的一部分

359、在Windows中，不属于控制面板操作的是\_\_\_\_。答案： C

A：更改桌面背景 B：添加新硬件

C：造字 D：调整鼠标的使用设置

360、Windows的资源管理器中，文件夹图标左边符号+的含义是\_A\_。

A：此文件夹中的子文件夹被隐藏 B：备份文件夹的标记

C：此文件夹是被压缩的文件夹 D：系统文件夹的标记

361、下列常用搜索引擎的网址中，新浪首页的网址的是\_\_C\_。

A：http://www.baidu.com B：http://www.google.cn

C：http://www.sina.com D：http://www.yahoo.com

362、增加联系人信息后，该联系人的信息会出现在\_\_\_D\_\_\_\_。

A：收件箱中 B：发件箱中 C：删除的邮件中 D：通讯簿中

363、在PowerPoint的\_\_\_\_\_\_\_视图方式下可以使用拖动方法来改变幻灯片的顺序。答案： C

A：幻灯片视图 B：备注页视图

C：幻灯片浏览视图 D：幻灯片放映

365、计算机安全在网络环境中，并不能提供安全保护的是\_D\_\_。

A：信息的载体 B：信息的处理、传输

C：信息的存储、访问 D：信息语意的正确性

366、下面关于计算机病毒说法不正确的是\_\_\_\_\_。答案： B

A：正版的软件也会受计算机病毒的攻击

B：防病毒软件不会检查出压缩文件内部的病毒

C：任何防病毒软件都不会查出和杀掉所有的病毒

D：任何病毒都有清除的办法

367、消息认证的内容不包括\_\_\_\_\_\_\_\_。答案： D

A：证实消息的信源是真实的 B：消息内容是否受到篡改

C：消息的序号和时间 D：消息内容是否正确

368、下面，不能有效预防计算机病毒的做法是\_\_\_\_\_\_。答案： A

A：定期做"系统更新" B：定期用防病毒软件杀毒

C：定期升级防病毒软件 D：定期备份重要数据

369、下面的多媒体软件工具中，由Windows自带的是\_\_\_。答案： A

A：Media Player B：GoldWave C：Winamp D：RealPlayer

370、只读光盘CD－ROM属于\_\_\_\_\_\_。答案： B

A：传输媒体 B：存储媒体 C：表现媒体 D：通信媒体

371、以下关于多媒体技术的集成特性的说法中，正确是\_\_A\_\_。

A：指多种媒体综合使用的特性

B：指仅限于视频、图形二种媒体各自使用的特性

C：指仅限于声、光媒体各自使用的特性

D：指动画单一媒体使用的特性

372、对以下音频格式文件描述正确的是\_\_\_\_\_\_。答案： C

A.ra、.ram、.rpm 或 Real Audio 格式文件大小要大于 MP3文件

B：.ra、.ram、.rpm 格式具有非常高的压缩品质，不能进行"流式处理"

C：Real Audio 格式具有非常高的压缩品质，其声音品质比 MP3 文件声音品质要差

D：.mp3格式是一种压缩格式，它能使声音文件明显缩小，其声音品质较差

373、电子邮件E-mail不可以传递\_\_\_\_。答案： A

A：汇款 B：文字 C：图像 D：音视频 C：通信子网 资源子网 信道 D：硬件 软件 服务

375、Ping 远程IP，如果收到\_\_\_\_\_\_个应答，表示成功地使用了默认网关。答案： B

A：1 B：4 C：8 D：16

376、下列IP地址与子网掩码中，不正确的组是\_\_\_\_。答案： A

A：259.197.184.2与255.255.255.0

B：127.0.0.1与255.255.255.64

C：202.196.64.5与255.255.255.224

D：10.10.3.1与255.255.255.192

377、计算机问世至今已经历四代，而划分成四代的主要依据则是计算机的（ D ）。

 A、规模             B、功能          C、性能       D. 构成元件

378、当前的计算机一般称为第四代计算机，它所采用的逻辑元件是（  D  ）。

 A、晶体管           B、集成电路      C、电子管     D、大规模集成电路

379、计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题，这主要取决于计算机的（C ）。

A、高速运算         B.指令系统       C.可编程性    D、存储功能

380、不同的芯片有不同的字长，  目前芯片有多种型号，其中奔腾Ⅳ芯片的字长是（ D ）。

A、8位             B、16位          C、32位      D. 64位

 381、能够将高级语言源程序加工为目标程序的系统软件是（ C  ）。

A、解释程序         B、汇编程序      C. 编译程序    D、编辑程序

382、中央处理器(CPU)可直接读写的计算机部件是（ A ）。

A、 内存             B、硬盘          C、软盘        D. 外存

383、计算机的技术指标有多种，而最主要的应该是（ B ）。

A、语言、外设和速度

B. 主频、字长和内存容量

C、外设、内存容量和体积

D、软件、速度和重量

384、微处理机芯片的位数即指（ B  ）。

A、速度             B、字长          C、主频        D、周期

386、下列四组数依次为二进制、八进制和十六进制，符合要求的是（D  ）。

 A、11，78，19       B、12，77，10   C、12，80，10     D.  11，77，19

387、十进制数向二进制数进行转换时，一个十进制数91相当于二进制数（   D ）。

 A、1101011         B. 1101111       C、1110001        D、1011011

388、和内存储器相比，外存储器的特点是（ B  ）。

  A、 容量大，速度快，成本低

B、 容量大，速度慢，成本低

C、 容量小，速度快，成本高

D、 容量小，速度快，成本低

389、计算机的技术指标有多种，而最主要的应该是（ B ）。

 A、语言、外设和速度

B. 主频、字长和内存容量

C、外设、内存容量和体积

D、软件、速度和重量

 390、若十进制数为57，则其二进制数为（ D  ）。  A、111011     B、111001    C、110001     D、110011

 391、一个字节由（ B  ）二进制数组成。

 A、4位        B、8位        C、16位           D、32位

392、下列有关快捷方式的叙述，错误的是（ A   ）。

A、快捷方式改变了程序或文档在磁盘上的存放位置

B、快捷方式提供了对常用程序或文档的访问捷径

C、快捷方式图标的左下角有一个小箭头

D、删除快捷方式不会对源程序或文档产生影响

 393、在Windows中，关于文件夹的描述不正确的是（   D ）。

A、文件夹是用来组织和管理文件的

B、“我的电脑”是一个文件夹

C、文件夹中可以存放设备文件

D、文件夹中不可以存放设备文件

394、Windows中可以设置、控制计算机硬件配置和修改显示属性的应用程序是（  D  ）。

A、Word            B、Excel         C、资源管理器       D、控制面板

395、操作系统是一种（A  ）。

A、系统软件    B. 应用软件   C、工具软件    D、调节软件

396、显示器的主要参数之一是分辩率，其含义是（  B  ）。

A、显示屏幕的水平和垂直扫描频率

  B、显示屏幕上光栅的列数和行数

C、可显示不同颜色的总数

  D、同一幅画允许显示不同颜色的最大数目

1. 以下选项中，不属于音频文件的格式是 D

A.WAV B.MIDI C.MP3 D.TIFF

1. Excel工作表中，最多有（B）列

A.65536 B.256 C.254 D.128

1. 下列有关运算符的叙述中，不正确的是A

A算术运算符的优先级低于关系运算符

B算术运算符的操作数与运算结果均为数值类型数据

C关系运算符的操作数可能是字符串或数据类型数据

D关系运算符的运算结果是TURE 或 FALSE

1、用一个字节最多能编出（D ）个不同的码

A、8

B、16

C、128

D、256

2、组成计算机的CPU的两大部件是（A）

A、运算器和控制器

B、控制器和寄存器

C、运算器和内存

D、控制器和内存

3、十进制数27对应的二进制数为\_D\_\_\_。

A、1011

B、1100

C、10111

D、11011

4、Windows的目录结构采用的是\_A\_\_\_\_\_。

A、树形结构

B、线形结构

C、层次结构

D、网状结构

6、术语“ROM”是指C\_\_\_\_。

A、内存储器

B、随机存取存储器

C、只读存储器

D、只读型光盘存储器

7、在Windows 的窗口菜单中，若某命令项后面有向右的黑三角，则表示该命令项\_A\_\_\_。

A、有下级子菜单

B、单击鼠标可直接执行

C、双击鼠标可直接执行

D、右击鼠标可直接执行

8、计算机的三类总线中，不包括\_C\_\_\_。

A、控制总线

B、地址总线

C、传输总线

D．数据总线

1、操作系统按其功能关系分为系统层、管理层和（D ）三个层次

A、数据层

B、逻辑层

C、用户层

D、应用层

2、Windows的剪贴板是用于临时存放信息的\_C\_\_\_。

A、一个窗口

B、一个文件夹

C、一块内存区间

D、一块磁盘区间

4、新建文档时，Word默认的字体和字号分别是\_C\_\_\_。

A、黑体、3号

B、楷体、4号

C、宋体、5号

D、仿宋、6号

5、第一次保存Word文档时，系统将打开（B ）对话框\_\_。

A、保存

B、另存为

C、新建

D、关闭

6、在微机中访问速度最快的存储器是\_\_C\_\_。

A、硬盘

B、软盘

C、RAM

D、磁带

7、用以太网形式构成的局域网，其拓扑结构为\_B\_\_\_。

A、环型

B、总线型

C、星型

D、树型

8、在Internet中的IP地址由（ C）位二进制数组成。

A、8

B、16

C、32

D、64

2、.关系数据库中的数据逻辑结构是\_D\_\_。

A、层次结构

B、树形结构

C、网状结构

D、二维表格

3、汉字的拼音输入码属于汉字的\_A\_\_\_。

A、外码

B、内码

C、ASCII码

D、标准码

4．下列设备中，属于输出设备的是（A）。

A、显示器

B、键盘

C、鼠标

D、手字板

5、微型计算机硬件系统的性能主要取决于\_A\_\_。

A、微处理器

B、内存储器

C、显示适配卡

D、硬磁盘存储器

2、一般使用高级程序设计语言编写的应用程序称为源程序，这种程序不能直接在计算机中运行，需要有相应的语言处理程序翻译成（ D ）程序后才能运行。

A、C语言

B、汇编语言

C、PASCAL语言

D、机器语言

3、从软件分类来看，Windows属于\_B\_\_\_。

A、应用软件

B、系统软件

C、支撑软件

D、数据处理软件

4、在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以\_\_\_B\_\_\_形式进行的。

A、十进制码

B、二进制码

C、八进制码

D、十六进制码

5、在不同进制的四个数中，最大的一个数是\_\_D\_\_。

A、(1101100)2

B、(65)10

C、(70)8

D、(A7)16

6、术语“ROM”是指\_C\_\_\_。

A、内存储器

B、随机存取存储器

C、只读存储器

D、只读型光盘存储器

7、下列表示的存储容量最小的是\_B\_\_\_。

A、1 TB

B、10240 B

C、1024 KB

D、10 GB

1、一台计算机的字长是4个字节，这意味着它\_\_C\_\_。

A、能处理的字符串最多由4个英文字母组成

B、能处理的数值最大为4位十进制数9999

C、在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制数码为32位

D、在CPU中运算的结果最大为2的32次方

2、某种双面高密软盘片格式化后，若每面有80个磁道，每个磁道有18个扇区，每个扇区有512个字节，则该种软盘片的容量是\_\_B\_\_。

A、720KB

B、1.44MB

C、360KB

D、1.2MB

3、软盘加上写保护后，这时对它可以进行的操作是\_A\_\_\_。

A、只能读盘，不能写盘

B、既可读盘，又可写盘

C、只能写盘，不能读盘

D、不能读盘，也不能写盘

4、编译程序的作用是\_A\_\_\_。

A、将高级语言源程序翻译成目标程序

B、将汇编语言源程序翻译成目标程序

C、对源程序边扫描边翻译执行

D、对目标程序装配连接

5、在微机中访问速度最快的存储器是\_C\_\_\_。

A、硬盘

B、软盘

C、RAM

D、磁带

6、把软盘上的数据送入计算机中称为\_D\_\_\_。

A、打印

B、写盘

C、输出

D、读盘

7、.目前PC机使用的3.5英寸高密软盘的容量通常格式化成\_C\_\_\_。

A、360KB

B、1.2MB

C、1.44MB

D、2MB

1、在下列计算机应用项目中,属于数值计算应用领域的是\_\_A\_\_。

A、气象预报

B、文字编辑系统

C、运输行李调度

D、专家系统

2、.在下列计算机应用项目中,属于过程控制应用领域的是C\_\_\_。

A、气象预报

B、文字编辑系统

C、运输行李调度

D、专家系统

3、计算机采用二进制最主要的理由是\_C\_\_\_。

A、存储信息量大

B、符合习惯

C、结构简单运算方便

D、数据输入、输出方便

4．在计算机系统中，任何外部设备都必须通过( B )才能和主机相连。

A、存储器

B、接口适配器

C、电缆

D、CPU

5、计算机能够直接执行的程序是\_\_A\_\_。

A、机器语言程序

B、.源程序

C、可执行文件

D、命令文件