|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室清单 | 实验室桌 | 25.00  | 套 | 微信图片_20200918095906.jpg | 尺寸（长宽高）：1200\*1200\*750 mm（2个座位）1 基材:采用优质环保等级符合E0级标准防火板，耐高温：（1800C，20分钟）， 无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂。封边条选用1.5mm优质PV封边条.绿色环保材料：坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。2. VC封边：采用全自动直线封边机，不会脱落；台面的厚度是25mm，双层层板的厚度16mm3. 走线：铝制合金外挂式便捷强弱电分离走线槽。（电线4平方）离地680mm处配制不少于三个强弱电插座。4.钢架：优质宝钢一级冷轧钢精制而成，静电粉沫喷涂工艺。钢架采用高温磷化，防锈处理漆不掉落， 管壁厚1.2mm 钢管是15mm\*50mm规格（投标前根据场地测量情况提供**投标时需提供用于此项采购家具的部分材料样品（包含边条、木板）**给用户确认，及产品合格证及板材等级证书） |
| 办公椅 | 110.00  | 张 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20200927233304.png微信图片_20200927233304 | 尺寸（长宽高）：坐面尺寸40\*42cm坐高45cm1、采用皮革透气海绵钢架采用壁厚1.2钢架、椅背、椅面：采用优质仿皮面料，耐磨性强，阻燃性好，经防污处理，清洁方便。2、海绵：采用环保型高密度定型海棉，附体不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝绵作填充圆润厚实，且表面涂防老化变形保护膜；3、椅板：根据人体工程学原理设计，曲木板材经磨具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达300KG；4、椅架：采用宝钢产冷轧圆管，表面除油除锈、磷化处理，折弯后电镀烤漆而成，不带脚轮，靠背到地面尺寸76厘米。（投标前根据场地测量情况提供**投标时需提供用于此项采购家具的部分材料样品（包含边条、木板）**给用户确认，及产品合格证及板材等级证书） |
| 折叠会议桌 | 28.00  | 套 | 微信图片_20200927233309 | 尺寸（长宽高）：1200\*400\*750mm（2个座位）壁厚1.2桌面尺寸1200\*400面板厚度1、基材：采用E0级环保免漆板25mm三聚氰氨板，2mmPVC封边2、 以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E1级标准。4、钢架：优质宝钢一级冷轧钢精制而成，静电粉沫喷涂工艺。钢架采用高温磷化，防锈处理漆不掉落， 管壁厚1.2mm 钢管是15mm\*50mm规格，方便安装键盘架，钢架，冷轧钢静电喷涂5、锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。6、移动及折叠：此会议桌可移动，可折叠，可单用，也可以拼在一起，可固定，可滑动，可静止。（投标前根据场地测量情况提供**投标时需提供用于此项采购家具的部分材料样品（包含边条、木板）**给用户确认，及产品合格证及板材等级证书） |
| 讲桌 | 2.00  | 套 | 微信图片_20200920224710 | 尺寸（长宽高）：750\*600\*1150mm1、基材：采用桌面E0级环保免漆板25mm三聚氰氨板，2mmPVC封边2、VC封边：采用全自动直线封边机，不会脱落；台面的厚度是25mm，双层层板的厚度16mm，以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E1级标准。 |
| 电脑主机托盘 | 50.00  | 个 |  | 尺寸（长宽高）：45\*20\*5cm1、基材：采用E0级环保板材静音万向轮25mm三聚氰氨板，2mmPVC封边，长度45公分，高度5内径20公分。2、以2mm厚PVC封边条经进口自动封边机和进口环保热熔胶在高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。3.胶水：采用进口环保型白乳胶，甲醛释放量符合国家E1级标准。4.移动：万向轮可固定 |